
**AOC 62系列显示器安装指南**


**1、拆箱取出机器（此时支架与显示器均为水平状态）。**






**2、先将整个显示器正面朝下水平放置，然后将支架扳成与水平成45度角位置（扳动手法用如下两种方式均可）。**

**方式一：双手左右握住支架，用力沿着轴柱向上扳动支架。**






**方式二：一只手按住后壳中间下方部位，另一只手用力将支架沿轴柱向上扳动。**





**3、扳成如下图示后，将显示器正面朝下平放在桌子上且显示器下部与桌子外边沿平齐，准备装底盘和锁附底盘螺丝。** 

**锁螺丝方式一：可用螺丝刀进行螺丝锁附。**

****

**方式二：没有螺丝刀，也可直接用手拧紧螺丝。**




**4、安装好底盘后，这时显示器可以直立起来进行角度的调整和信号线/电源线连接（如下图示）。**



**5、支架盖的安装（请参考支架盖上之安装图示说明）**

**第一步：将支架盖两侧的箭头与支架两侧的箭头对齐；**

**第二步：将支架盖嵌入到支架中；**

**第三步：以两手食指定好支架，两个大拇指用力斜向上顶支架尾部两侧（如下图片所示）。**

**支架盖卡入支架即为安装完成（支架盖全部盖住支架）。**

****