
南昌星空极速使用步骤：

1. PC接路由器LAN口，外网接口接路由器WAN口；
2. 恢复出厂设置，默认为“南昌星空极速” 拨号方式；



1. 在pc上运行NetKeeper2.5软件，输入正确用户名、密码，点击“连接网络”；
2. 如果路由器正常截获到用户名密码，路由器会重启，属正常现象



1. 等重启完成进入路由器页面，上网方式正常应为“ADSL拨号”方式



1. 通过系统日志可看到WAN口正在拨号



1. 如果用户名密码正确，正常拨号情况如下（通过设置正确用户名密码，验证路由器WAN口是可以正常拨号的）

